|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ja** | **nein** | **entfällt** |
| * Wurde die Vorlagendatei *(UKD.dwt oder UKD\_Vorlage\_unbereinigt-mit-Layer.dwt)* des UKD verwendet? |  |  |  |
| * Wurden die mitgelieferten Textstile aus der Vorladendatei *UKD.dwt* verwendet?   + UKD ISOCP   + UKD Arial |  |  |  |
| * Entspricht der Zeichnungsdateiname den Vorgaben der CAFM?   *(z.B. Dateiname sollte genauso lauten, wie die Planbezeichnung im Plankopfblock des UKD* ) |  |  |  |
| * Zeichnung: sind die Layouts gemäß der Vorlagendatei des UKD*?*   *(z.B. DIN-Blattmaße, Überprüfung im Seiteneinrichtungsmanager-stimmt angegebenes und hinterlegtes Blattformat?)* |  |  |  |
| * Zeichnung: ist die Zeichnungseinheit „Meter“? *(6 ≙ m)* |  |  |  |
| * Zeichnung: sind die im Modellbereich erzeugten Daten im Maßstab 1:1 gezeichnet? |  |  |  |
| * Zeichnung: ist der Plankopf als Block gemäß der Vorlagendatei des UKD? |  |  |  |
| * Zeichnung: ist der Plankopfblock vollständig (händig) ausgefüllt*?*   *(siehe Bsp. Kapitel 5.3.7 )* |  |  |  |
| * Zeichnung: ist der angegebene Maßstab im Plankopfblock ≙ dem Maßstab im Ansichtsfenster? |  |  |  |
| * Zeichnung: ist der Layer 0 leer ? |  |  |  |
| * Zeichnung: gibt es nicht abgestimmte Layer, welche mit dem UKD noch abzustimmen sind?   Wenn **ja**, befindet sich im Anhang eine Zusammenstellung aller definierten Layer zur Abstimmung? |  |  |  |
| * Zeichnung: sind alle Layerbeschreibung im Layer-Manager hinterlegt? |  |  |  |
| * Zeichnung: ist die Layerzuordnung plausibel? |  |  |  |
| * Zeichnung: kommt die Farbzuweisung vom Layer? |  |  |  |
| * Wurde der Basispunkt X/Y/Z=0,0,0 in der Zeichnung berücksichtigt? /   Oder ist der Basispunkt durch eine Bestandszeichnung des UKD vorgegeben? |  |  |  |
| * Wird die Vermessungsleistung im aktuell gültigen Lagerreferenzsystem ETRS\_UTM33 übergeben? Wurde die entsprechende X-,Y- und Z-Koordinate in der Zeichnung dargestellt? |  | ☐ |  |
| * Ist ein Grundriss in der Zeichnung sichtbar? Referenzierung? * Wenn nicht referenziert:   + sind Raum-, Etagen- oder Hausblöcke in der Zeichnung vorhanden?   *(Regionen und Polylinien)*   * + Ausgangspunkt für die Vergabe der Raumnummern ist der Haupteingang des Gebäudes. Die Raumnummernvergabe erfolgt rechtsläufig (gegen den Uhrzeigersinn) – *siehe Kapitel 4.1* * Wenn referenziert:   + sind alle referenzierten Dateien mit relativen Pfad eingebunden?   + befinden sich die referenzierten Dateien im gleichen Verzeichnis wie die Hauptzeichnung? |  | ☐ |  |
| * Wurde die Zeichnung vor der Übergabe:   + bereinigt?   + „Modellbereich mit ZOOM-Grenzen“ eingestellt?   + Layer „aller sichtbar“? |  |  |  |
| * Wurde die CAD-Zeichnung im entsprechenden DWG-Dateiformat abgespeichert *(siehe Kapitel 5.1*) |  |  |  |
| * Übergabe der Zeichnung 🡪 Datenträger CD/DVD |  |  |  |
| * Beinhaltet jeder Datenträger eine Zeichnungsübersicht? *(siehe Kapitel 2.4.3)* |  |  |  |
| * Wurde der Datenträger direkt auf dem Medium beschriftet?   *(Bei Datenträgern mit Inlays sind die Hüllen gleichlautend zu kennzeichnen)* |  |  |  |
| * Wurde der Datenträger unmittelbar vor der Übergabe auf Viren untersucht? |  |  |  |